|  |
| --- |
| Thermopor-Planziegel – 11,5 cmMauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnungund Angabe herstellen aus GIMA-Plan 11,5 cm. Die Ziegel sind nach DIN1053 und dem Zulassungsbescheid Z17.1-522/843 einschließlich Ergänzungs- und Ausgleichsziegel mit einem Dünnbettmörtel zu vermauern.Herstellerwerk: Girnghuber, Marklkofen (GIMA)Art.-Bez. PL90Rohdichteklasse 0,8Festigkeitsklasse 8Grundwert der zul. Druckspannung 1,4 MN/m²d = 11,5 cm (372/115/249 mm)oder gleichwertigAngebotenes Fabrikat: …………………………………………………………………………….. |
| Menge: | m2 | EP: ……………. | GP: ………….. | Fracht: …………… |

**Ausschreibungstext GIMA-Planziegel PL90**

Format: 372 / 115 / 249 mm