|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thermopor-Planziegel – 24 cm  Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung  und Angabe herstellen aus GIMA-Plan 24 cm. Die Ziegel sind nach DIN  1053 und dem Zulassungsbescheid Z17.1-522/843 einschließlich  Ergänzungs- und Ausgleichsziegel mit einem Dünnbettmörtel  zu vermauern.  Herstellerwerk: Girnghuber, Marklkofen (GIMA)  Art.-Bez. PL14  Rohdichteklasse 1,2  Festigkeitsklasse 12  Grundwert der zul. Druckspannung 1,8 MN/m²  d = 24 cm (372/240/249 mm)  oder gleichwertig  Angebotenes Fabrikat: …………………………  ………………………………………………….. | | | | |
| Menge: | m2 | EP: ……………. | GP: ………….. | Fracht: …………… | |

**Ausschreibungstext GIMA-Planziegel PL14**

Format: 372 / 240 / 249 mm