|  |
| --- |
| Thermopor-Planziegel – 24 cmMauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnungund Angabe herstellen aus GIMA-Plan 24 cm. Die Ziegel sind nach DIN1053 und dem Zulassungsbescheid Z17.1-522/843 einschließlich Ergänzungs- und Ausgleichsziegel mit einem Dünnbettmörtel zu vermauern.Herstellerwerk: Girnghuber, Marklkofen (GIMA)Art.-Bez. PL14Rohdichteklasse 1,2Festigkeitsklasse 12Grundwert der zul. Druckspannung 1,8 MN/m²d = 24 cm (372/240/249 mm)oder gleichwertigAngebotenes Fabrikat: …………………………………………………………………………….. |
| Menge: | m2 | EP: ……………. | GP: ………….. | Fracht: …………… |

**Ausschreibungstext GIMA-Planziegel PL14**

Format: 372 / 240 / 249 mm