|  |
| --- |
| Thermopor-Mauerziegel – 11,5 cmMauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnungund Angabe herstellen aus GIMA-Mauerziegel 11,5 cm. Die Ziegel sind nach DIN 1053 EN 771-1 einschließlich Ergänzungs- und Ausgleichsziegel mit Normalmörtel (MGII) zu vermauern. Herstellerwerk: Girnghuber, Marklkofen (GIMA)Art.-Bez. SM90Rohdichteklasse 0,8Festigkeitsklasse 8Grundwert der zul. Druckspannung 1,2 MN/m²d = 11,5 cm (372/115/238 mm)oder gleichwertigAngebotenes Fabrikat: …………………………………………………………………………….. |
| Menge: | m2 | EP: ……………. | GP: ………….. | Fracht: …………… |

**Ausschreibungstext GIMA-Mauerziegel SM90**

Format: 372 / 115 / 238 mm