**Standard-Ringraumdichtung**

Dichtbreite 40 mm

Ringraumdichtung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Lieferbar für alle gängigen Rohrgrößen. Für nachträgliche Montage bis Ø 200 mm vor Ort teilbar

Maße: Dichtbreite: 40 mm

Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1; WU-Beton Beanspruchungsklasse 2; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W1.1-E; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W1.2-E; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W2.1-E; Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W2.2-E

Dichtheit: gas- und wasserdicht

V2A (AISI 304L), EPDM

Futterrohr/Kernbohrung ∅i (mm): 150

​geeignet für Mediumrohr ∅ von (mm): 110

​geeignet für Mediumrohr ∅ bis (mm): 113

Eigenschaften: optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung

Bestellbezeichnung: HSD150 1x110 b40 A2/EPDM55

Artikelnummer: 1650015110

GTIN: 4052487121941

Fabrikat: Hauff-Technik

Stückzahl: 1

**Technische Zeichnungen**

[HSD 200/125 (.pdf)](https://db.hauff-technik.de/files/7/3/HSD200_125.pdf)

[HSD 200/125 (.DWG)](https://db.hauff-technik.de/files/7/3/HSD200_125.DWG)

Strg+Klick auf den Link zum Öffnen im Browser

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de