**Ökologisches Flächensystem**

**GREENSTON maxx**

****

**GREENSTON maxx,**

mit Fase

Rasenkammern 65,0 x 65,0 mm, nach DWA-M 153 ansetzbarer Abflussbeiwert Ψ = 0,15.

liefern und nach DIN 18318 verlegen,

* begrünte Rasenkammern, nach DWA-M 153 ansetzbarer Abflussbeiwert Ψ = 0,15.
* mit Splitt verfüllte Kammern, nach DWA-M 153 ansetzbarer Abflussbeiwert Ψ = 0,5.

liefern und nach DIN 18318 verlegen,

in profilgerechter Lage, Abweichung der Oberfläche von der Sollhöhe ± 20 mm,





Mehrsteinsystem, nur als Modul lieferbar

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40,0 | 40,0 / 20,0 | 10,0 | KDI | 1338 |



**Allgemeine Produktmerkmale**

**Farbe**

Grau

**Material**

Vorsatzbeton aus hochfester Quarzkörnung und UV-beständigen Eisenoxidfarben,

Kernbeton mit hochfesten Quarz-, Granit- oder Basaltzuschlägen, kein Kalkstein!

**Oberfläche**

**Rasenkammern**

65,0 x 65,0 mm, Flächenanteil 42%





