**Ökologisches Flächensystem**

**LUNIX**

****

**LUNIX Rasenkammerstein, Nenndicke 20,0 cm**

Mehrsteinsystem, Palettenlage mit 4 verschiedenen Formaten,

mit Fase,

ohne Abstandhalter,

liefern und nach DIN 18318 verlegen,

in profilgerechter Lage

begrünte Rasenkammern, nach DWA-M 153 ansetzbarer Abflussbeiwert Ψ ≤ 0,15.

mit Splitt verfüllte Kammern, nach DWA-M 153 ansetzbarer Abflussbeiwert Ψ ≤ 0,5.

liefern und nach DIN 18318 verlegen,

Beachtung des Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Großformaten (M FG)



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60,0 | 45,0 | 20,0 | KDI | 1338 |
| Füllstein Ø 10,0 cm | | 12,0 (!) | DI | 1338 |

(Mehrsteinsysteme sind nur als Modul lieferbar!)

feuerwehrbefahrbar nach DIN EN 14090



**Ökologisches Flächensystem**

**LUNIX**

****

**LUNIX Rasenkammerstein, Nenndicke 12,0 cm**

Mehrsteinsystem, Palettenlage mit 4 verschiedenen Formaten,

mit Fase,

ohne Abstandhalter,

liefern und nach DIN 18318 verlegen,

in profilgerechter Lage

begrünte Rasenkammern, nach DWA-M 153 ansetzbarer Abflussbeiwert Ψ ≤ 0,15.

mit Splitt verfüllte Kammern, nach DWA-M 153 ansetzbarer Abflussbeiwert Ψ ≤ 0,5.

liefern und nach DIN 18318 verlegen,

Beachtung des Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Großformaten (M FG)



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60,0 | 45,0 | 12,0 | PLDUI 7 | 5,0 | 1339 |
| (Mehrsteinsysteme sind nur als Modul lieferbar!) | | | | | |
| Füllstein Ø 10,0 cm | | 12,0 | DI | - | 1338 |



**Allgemeine Produktmerkmale**

**Farben**

Grau

**Material**

Vorsatzbeton aus hochfester Quarzkörnung und UV-beständigen Eisenoxidfarben,

Kernbeton mit hochfesten Quarz-, Granit- oder Basaltzuschlägen, kein Kalkstein!

**Oberfläche**









