ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens	
1.1. Produktidentifikator 	Ceresit CT 17
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird	Vorgesehene Verwendung:	Primer 	
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 	Henkel Central Eastern Europe GmbH	Erdbergstr. 29	1030	Wien
Österreich 
Tel.: 	+43 (1 71104) 0Fax-Nr.: 	+43 (1) 71104 2523
ua-productsafety.at@henkel.com  	

1.4. Notrufnummer 	
Für Notfälle steht Ihnen die Vergiftungszentrale unter der Telefon-Nr. +43 1- 406 43 43 Tag und Nacht zur Verfügung. 	
ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren	
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs	
Einstufung (CLP):	Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). 

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnungselemente (CLP):

Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). 	

Ergänzende Informationen	 Enthält Konservierungsmittel: Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweis:	P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 
P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. 

2.3. Sonstige Gefahren 	Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 	Erfüllt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und sehr Bioakkumulativ (vPvB). 	
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen	
3.2. Gemische 	
Allgemeine chemische Charakterisierung: 	Anstrichstoff	Basisstoffe der Zubereitung: 	Styrol-Acrylat-Copolymer
Wasser	

Inhaltsstoffangabe gemäß CLP (EG) Nr 1272/2008:	
Gefährliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.	EG-Nummer
REACH-Reg. No.	Gehalt	Einstufung	Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT)
55965-84-9	01-2120764691-48
   0,0001- <   0,0015 %
( 1 ppm- < 15 ppm)	Acute Tox. 2;  Einatmen
H330
Aquatic Chronic 1
H410
Acute Tox. 3;  Oral
H301
Acute Tox. 2;  Dermal
H310
Eye Dam. 1
H318
Skin Sens. 1A
H317
Aquatic Acute 1
H400
Skin Corr. 1C
H314
M Faktor (Akut Aquat Tox): 100 M Faktor (Chron Aquat Tox): 100	
Vollständiger Wortlaut der H-Sätze und anderer Abkürzungen siehe Kapitel 16 'Sonstige Angaben'.	Für Stoffe ohne Einstufung können länderspezifische Arbeitsplatzgrenzwerte vorhanden sein.	

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen	
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 	
Allgemeine Hinweise: 	Bei Beschwerden Arzt aufsuchen. 	

Einatmen:	Frische Luft, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen. 	

Hautkontakt:	Spülung mit fließendem Wasser und Seife. Hautpflege. Beschmutzte, getränkte Kleidung wechseln. 	

Augenkontakt:	Spülung unter fließendem Wasser, ggf. Arzt aufsuchen. 	

Verschlucken:	Spülung der Mundhöhle, Trinken von 1-2 Gläsern Wasser, Arzt konsultieren. 	

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen	Keine Daten vorhanden. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung	Siehe Kapitel: Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung	

5.1. Löschmittel	Geeignete Löschmittel:	Kohlendioxid, Schaum, Pulver, Wassersprühstrahl/nebel	

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:	Wasservollstrahl	

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren	Im Brandfall können Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO2) freigesetzt werden.	
5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung	Umgebungsluftunabhängigen Atemschutz tragen.	Persönliche Schutzausrüstung tragen.	

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung	

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren	Persönliche Schutzausrüstung tragen. 	Rutschgefahr durch auslaufendes Produkt. 	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 	

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 	Nicht in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen. 	

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 	Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Torf, Sägemehl) aufnehmen. 	Kontaminiertes Material als Abfall nach Absch. 13 entsorgen. 	

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 	Hinweise in Abschnitt 8 beachten 	

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung	
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 	Haut- und Augenkontakt vermeiden 	

Hygienemaßnahmen: 	Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. 	Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hände waschen. 	

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 	In geschlossenen, vor Feuchtigkeit geschützten Originalgebinden lagern. 	Kühl und trocken lagern. 	Vor Frost schützen 	Nicht zusammen mit Nahrungs- und Genussmitteln lagern. 	

7.3. Spezifische Endanwendungen 	Primer 	

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen	

8.1. Zu überwachende Parameter 	
Arbeitsplatzgrenzwerte	
Gültig für 	Österreich	
Inhaltstsoff [Regulierte Stoffgruppe] 	ppm 	mg/m3	Werttyp Kategorie Kurzzeitwert / Bemerkungen Gesetzliche Liste 	Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)
55965-84-9 
[5-CHLOR-2-METHYL-2,3-DIHYDROISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2,3-DIHYDROISOTHIAZOL-3-ON (GEMISCH IM VERHÄLTNIS 3:1)]		0,05	MAK:		AT/MAK 		

Predicted No-Effect Concentration (PNEC): 	
Name aus Liste 	Umweltkompartiment 	Expositionszeit 	Wert 	Bemerkungen 			 	mg/lppm	mg/kg	andere 	Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)
55965-84-9	Süsswasser		0,00339 mg/l			 	 Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)
55965-84-9	Salzwasser		0,00339 mg/l			 	 Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)
55965-84-9	Kläranlage		0,23 mg/l			 	 Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)
55965-84-9	Sediment (Süsswasser)				0,027 mg/kg	 	 Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)
55965-84-9	Sediment (Salzwasser)				0,027 mg/kg	 	 Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)
55965-84-9	Boden				0,01 mg/kg	 	 Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)
55965-84-9	Wasser (zeitweilige Freisetzung)		0,00339 mg/l			 	 

Derived No-Effect Level (DNEL): 	
Name aus Liste 	Anwendungsgebiet 	Expositionsweg 	Auswirkung auf die Gesundheit 	Expositionsdauer 	Wert 	Bemerkungen 	Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)
55965-84-9	Arbeitnehmer	Inhalation	Langfristige Exposition - lokale Effekte0,02 mg/m3 	 Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)
55965-84-9	Arbeitnehmer	Inhalation	Akute/kurzfristige Exposition - lokale Effekte0,04 mg/m3 	 Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)
55965-84-9	Breite Öffentlichkeit	Inhalation	Langfristige Exposition - lokale Effekte0,02 mg/m3 	 Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)
55965-84-9	Breite Öffentlichkeit	Inhalation	Akute/kurzfristige Exposition - lokale Effekte0,04 mg/m3 	 Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)
55965-84-9	Breite Öffentlichkeit	oral	Langfristige Exposition - systemische Effekte0,09 mg/kg 	 Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)
55965-84-9	Breite Öffentlichkeit	oral	Akute/kurzfristige Exposition - systemische Effekte0,11 mg/kg 	 

Biologischer Grenzwert (BGW): 	keine	
8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition:	

Atemschutz: 	Für ausreichende Be- und Entlüftung sorgen. 	

Handschutz: 	Empfohlen werden Handschuhe aus Nitril mit einer Materialstärke von >0,1 mm (Durchbruchzeit < 30s). Handschuhe sind nach einmaligen Kurzzeitkontakt bzw. Verschmutzung zu wechseln!
Diese sind erhältlich im Laborfachhandel oder Apotheken. 	

Augenschutz: 	Dicht schließende Schutzbrille. 	

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften	
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 	Aussehen 	Flüssigkeit
Flüssigkeit
gelblich	Geruch		charakteristisch	GeruchsschwelleKeine Daten vorhanden / Nicht anwendbar	

pH-Wert
(20 °C (68 °F); Konz.: 100 %)7,5 - 8,0	SchmelzpunktKeine Daten vorhanden / Nicht anwendbar	ErstarrungstemperaturKeine Daten vorhanden / Nicht anwendbar	SiedebeginnKeine Daten vorhanden / Nicht anwendbar	FlammpunktKeine Daten vorhanden / Nicht anwendbar	VerdampfungsgeschwindigkeitKeine Daten vorhanden / Nicht anwendbar	Entzündbarkeit		Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar	ExplosionsgrenzenKeine Daten vorhanden / Nicht anwendbar	DampfdruckKeine Daten vorhanden / Nicht anwendbar	Relative Dampfdichte:Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar	Dichte
(20 °C (68 °F))0,95 - 1,05 g/cm3	SchüttdichteKeine Daten vorhanden / Nicht anwendbar	LöslichkeitKeine Daten vorhanden / Nicht anwendbar	Löslichkeit qualitativ
(20 °C (68 °F); Lsm.: Wasser)		unlöslich 	Löslichkeit qualitativ		mischbar 	Verteilungskoeffizient: n-Octanol/WasserKeine Daten vorhanden / Nicht anwendbar	SelbstentzündungstemperaturKeine Daten vorhanden / Nicht anwendbar	ZersetzungstemperaturKeine Daten vorhanden / Nicht anwendbar	ViskositätKeine Daten vorhanden / Nicht anwendbar	Viskosität (kinematisch)		Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar	Explosive Eigenschaften		Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar	Oxidierende EigenschaftenKeine Daten vorhanden / Nicht anwendbar	
9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbarmax. VOC-Gehalt:	9,9 g/l  
ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität	
10.1. Reaktivität Keine bekannt bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
10.2. Chemische StabilitätStabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.
10.3. Möglichkeit gefährlicher ReaktionenSiehe Abschnitt Reaktivität
10.4. Zu vermeidende BedingungenKeine bekannt bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
10.5. Unverträgliche Materialien Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte Keine bekannt

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben	

Allgemeine Angaben zur Toxikologie: 	Nach wiederholtem Hautkontakt mit dem Produkt ist eine Allergie nicht auszuschließen. 	

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute orale Toxizität:	
Das Gemisch ist gemäß der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen eingestuft.	
Gefährliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.	Werttyp	Wert
SpeziesMethodeIsothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT)
55965-84-9	LD50
	66 mg/kgRatte	OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)	

Akute dermale Toxizität:	
Das Gemisch ist gemäß der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen eingestuft.	
Gefährliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.	Werttyp	Wert
SpeziesMethodeIsothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT)
55965-84-9	LD50	87,12 mg/kgKaninchen	OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)	

Akute inhalative Toxizität:	
Das Gemisch ist gemäß der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen eingestuft.	
Gefährliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.	Werttyp	Wert
Testatmosph re	ExpositionsdauerSpeziesMethodeIsothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT)
55965-84-9	LC50	0,171 mg/l	Staub/Nebel	4 h	Ratte	OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)	
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:	
Das Gemisch ist gemäß der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen eingestuft.	
Gefährliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.	Ergebnis	ExpositionsdauerSpeziesMethodeIsothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT)
55965-84-9	ätzend	4 h	Kaninchen	OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)	

Schwere Augenschädigung/-reizung:	
Das Gemisch ist gemäß der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen eingestuft.	
Gefährliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.	Ergebnis	ExpositionsdauerSpeziesMethodeIsothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT)
55965-84-9	Category 1 (irreversible effects on the eye)		Kaninchen	nicht spezifiziert	

Sensibilisierung der Atemwege/Haut:	
Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen eingestuft.	
Gefährliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.	Ergebnis	TesttypSpeziesMethodeIsothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT)
55965-84-9	sensibilisierend	Meerschweinchen Maximierungstest	Meerschweinchen	OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)	Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT)
55965-84-9	sensibilisierend	locales Maus-Lymphnode Muster	Maus	nicht spezifiziert	

Keimzell-Mutagenität:	
Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen eingestuft.	
Gefährliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.	Ergebnis	Studientyp / VerabreichungsrouteMetabolische Aktivierung/ ExpositionszeitSpeziesMethodeIsothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT)
55965-84-9	fraglich	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test)	mit und ohne		equivalent or similar to OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)	Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT)
55965-84-9	positiv	in vitro Säugetierchromosonen Anomalien-Test	mit und ohne		EPA OPP 84-2 (Mutagenicity Testing)	Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT)
55965-84-9	positiv	Säugetierzell-Genmutationsmuster	mit und ohne		OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)	Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT)
55965-84-9	negativ	in vitro DNA Zerstörungs- und Reparaturmuster, außerplanmäßige DNA-Synthese in Säugetierzellen	not applicable		OECD Guideline 482 (Genetic Toxicology: DNA Damage and Repair, Unscheduled DNA Synthesis in Mammalian Cells In Vitro)	Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT)
55965-84-9	negativ	oral über eine Sonde		Maus	OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)	Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT)
55965-84-9	negativ	oral über eine Sonde		Maus	OECD Guideline 475 (Mammalian Bone Marrow Chromosome Aberration Test)	Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT)
55965-84-9	negativ	oral, im Futter		Drosophila melanogaster	OECD Guideline 477 (Genetic Toxicology: Sex-linked Recessive Lethal Test in Drosophila melanogaster)	Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT)
55965-84-9	negativ	oral über eine Sonde		Ratte	OECD Guideline 486 (Unscheduled DNA Synthesis (UDS) Test with Mammalian Liver Cells in vivo)	Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT)
55965-84-9	negativ	oral über eine Sonde		Ratte	EPA OPP 84-2 (Mutagenicity Testing)	

Karzinogenität	
Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen eingestuft.	
Gefährliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.	Ergebnis	AufnahmewegExpositionsdauer / Häufigkeit der Behandlung	SpeziesGeschlechtMethodeIsothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT)
55965-84-9	nicht krebserzeugend	oral: Trinkwasser	2 y
daily	Ratte	männlich / weiblich	OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)	

Reproduktionstoxizität:	
Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen eingestuft.	
Gefährliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.	Ergebnis / Wert	TesttypAufnahmewegSpeziesMethodeIsothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT)
55965-84-9	NOAEL P 30 ppm

NOAEL F1 300 ppm

NOAEL F2 300 ppm
	2-Generationen-Studie	oral: Trinkwasser	Ratte	OECD Guideline 416 (Two-Generation Reproduction Toxicity Study)	

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:	
Keine Daten vorhanden.	

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition::
Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen eingestuft.	
Gefährliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.	Ergebnis / Wert	AufnahmewegExpositionsdauer / Frequenz der AnwendungenSpeziesMethodeIsothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT)
55965-84-9	NOAEL 16,3 mg/kg
oral: Trinkwasser	90 d
daily	Ratte	OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents)	Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT)
55965-84-9	NOAEL 0.34 mg/m3
Inhalation : Aerosol	90 d
6 h/d, 5 d/w	Ratte	OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day)	Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT)
55965-84-9	NOAEL 2,625 mg/kg
dermal	90 d
6 h/d	Ratte	EPA OPP 82-3 (Subchronic Dermal Toxicity 90 Days)	

Aspirationsgefahr:	
Keine Daten vorhanden.	

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben	
Allgemeine Angaben zur Ökologie:	Nicht ins Abwasser, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen. 	

12.1. Toxizität	
Toxizität (Fisch):	
Das Gemisch ist gemäß der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen eingestuft.	
Gefährliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.	Werttyp	Wert	Expositionsdauer	Spezies	Methode	Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT)
55965-84-9	LC500,22 mg/l	96 hOncorhynchus mykissOECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT)
55965-84-9	NOEC0,098 mg/l	28 dOncorhynchus mykissOECD 210 (fish early lite stage toxicity test)
Toxizität (Daphnia):	
Das Gemisch ist gemäß der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen eingestuft.	
Gefährliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.	Werttyp	Wert	Expositionsdauer	Spezies	Methode	Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT)
55965-84-9	EC500,12 mg/l	48 hDaphnia magnaOECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
Chronische Toxizität gegenüber wirbellosen Wassertieren	
Das Gemisch ist gemäß der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen eingestuft.	
Gefährliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.	Werttyp	Wert	Expositionsdauer	Spezies	Methode	Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT)
55965-84-9	NOEC0,0036 mg/l	21 dDaphnia magnaOECD 211 (Daphnia magna, Reproduction Test)

Toxizität (Algea):	
Das Gemisch ist gemäß der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen eingestuft.	
Gefährliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.	Werttyp	Wert	Expositionsdauer	Spezies	Methode	Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT)
55965-84-9	EC500,0052 mg/l	48 hSkeletonema costatumOECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT)
55965-84-9	NOEC0,00064 mg/l	48 hSkeletonema costatumOECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
Toxizität bei Mikroorganismen	
Das Gemisch ist gemäß der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen eingestuft.	
Gefährliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.	Werttyp	Wert	Expositionsdauer	Spezies	Methode	Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT)
55965-84-9	EC200,97 mg/l	3 hactivated sludgeOECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit	

Gefährliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.	Ergebnis	TesttypAbbaubarkeitExpositionsdauerMethodeIsothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT)
55965-84-9	natürlich biologisch abbaubar	aerob	100 %28 d	OECD Guideline 302 B (Inherent biodegradability: Zahn-Wellens/EMPA Test)	Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT)
55965-84-9	leicht biologisch abbaubar	aerob	> 60 %28 d	OECD Guideline 301 D (Ready Biodegradability: Closed Bottle Test)	
12.3. Bioakkumulationspotenzial	
Gefährliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.	Biokonzentrationsfaktor (BCF)	Expositionsdauer	Temperatur	Spezies	Methode	Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT)
55965-84-9	3,6	BerechnungQSAR (Quantitative Structure Activity Relationship)
12.4. Mobilität im Boden	
Gefährliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.	LogPow	Temperatur	Methode	Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT)
55965-84-9	-0,71 - 0,75	20 °COECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC Method)
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung	
Gefährliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.	PBT / vPvBIsothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT)
55965-84-9	Erfüllt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und sehr Bioakkumulativ (vPvB).	
12.6. Andere schädliche Wirkungen 	
Keine Daten vorhanden.	
ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung	
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 	
Entsorgung des Produktes:	Produktreste unter Berücksichtigung der lokalen behördlichen Bestimmungen entsorgen.	
Entsorgung ungereinigter Verpackung:	Verpackung nur restentleert der Wiederverwertung zuführen. 	
Abfallschlüssel	080120 	

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport	
14.1.	UN-Nummer	

	Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR,  ADN, IMDG, IATA-DGR	

14.2.	Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung	

	Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR,  ADN, IMDG, IATA-DGR	

14.3.	Transportgefahrenklassen	

	Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR,  ADN, IMDG, IATA-DGR	

14.4.	Verpackungsgruppe	

	Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR,  ADN, IMDG, IATA-DGR	

14.5.	Umweltgefahren	

	Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR,  ADN, IMDG, IATA-DGR	

14.6.	Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender	

	Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR,  ADN, IMDG, IATA-DGR	

14.7.	Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code	

	Nicht anwendbar	

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften	

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch	VOC-Gehalt
(VOCV 814.018 VOC-Verordnung CH)0,0 % 	

VOC Farben und Lacke (EU):	Gesetzliche Grundlage:	Richtlinie 2004/42/EG 	Produkt(unter)kategorie:	A(h) Bindende Grundierungen 	Stufe I (ab 1.1.2007):	50 g/l 	Stufe II (ab 1.1.2010):	30 g/l 	
max. VOC-Gehalt:	9,9 g/l  	

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung	Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.	

Nationale Vorschriften/Hinweise (Deutschland):	

Lagerklasse gemäß TRGS 510: 	10 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben	
Die Kennzeichnung des Produktes ist in Kapitel 2 aufgeführt. Vollständiger Wortlaut aller Abkürzungen im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt sind wie folgt:	H301 Giftig bei Verschlucken.	H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.	H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.	H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.	H318 Verursacht schwere Augenschäden.	H330 Lebensgefahr bei Einatmen.	H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.	H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.	

Weitere Informationen: 	
Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde erstellt für den Verkauf von Henkel an Kunden, die bei Henkel einkaufen. Es basiert auf der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und enthält nur Informationen in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften der Europäischen Union. In diesem Zusammenhang wird keinerlei Erklärung, Gewährleistung oder Zusicherung hinsichtlich der Einhaltung von Gesetzen oder Vorschriften anderer Gerichtsbarkeiten oder Regionen außerhalb der Europäischen Union abgegeben.
Wenn Sie in ein anderes Gebiet als die Europäische Union exportieren, konsultieren Sie bitte das entsprechende Sicherheitsdatenblatt des betreffenden Landes oder der Region, um eine Einhaltung sicherzustellen, oder kontaktieren Sie die Henkel Abteilung: Product Safety and Regulatory Affairs (ua-productsafety.de@henkel.com) um den Export in andere Länder oder Regionen als die Europäische Union vor eine Ausfuhr abzuklären.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im Anlieferungszustand. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.	

Sehr geehrter Kunde,
Henkel engagiert sich dafür eine nachhaltige Zukunft zu schaffen, indem wir verschiedene Möglichkeiten entlang der gesamten Wertschöpfungskette fördern. Wenn Sie sich an diesem Vorhaben beteiligen möchten, indem Sie von der Papier- zu unserer elektronischen SDB-Übermittlung wechseln, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Ansprechpartner im Kundendienst. Wir empfehlen dabei als Adressaten eine nicht-personenbezogene E-Mail Adresse wie z.B. SDS@Ihre_Firma.com .

Relevante Änderungen werden in diesem Sicherheitsdatenblatt mit senkrechten Linien am linken Rand gezeigt.  Entsprechender Text erscheint in einer anderen Farbe und in geschatteten Feldern.